Лабораторная работа № 2

Тема: Создание схемы локальной сети

Краткие теоретические сведения

Программа 10-Strike LANState , позволяет осуществлять мониторинг сетевых служб и уст-

ройств, устранять неполадки в их работе, и сокращать простои.

Внезапные сбои в работе ответственных служб и протоколов сервера или активного сетевого 

оборудования часто оборачивается для компании немалыми убытками и подорванным доверием кли-

ентов. В обязанности системного администратора входит задача своевременного обнаружения таких 

неполадок и их быстрого устранения. Но справиться с этой задачей без специальных программных 

инструментов подчас очень нелегко, и, можно сказать, невозможно. Решением проблемы автомати-

ческого мониторинга сети является программа 10-Strike LANState. Из под ее контроля не уйдет ни 

один сбой в работе сетевой службы или протокола. Программа вовремя обнаружит неполадку и со-

общит о ней системному администратору.

В основе работы программы лежит механизм периодического выполнения заданных проверок 

контролируемых служб и протоколов на серверах и другом сетевом оборудовании. О результате про-

верок системный администратор оповещается несколькими альтернативными способами: электрон-

ной почтой, SMS, звуковым сигналом. Кроме этого, программой ведется фиксация всех событий в 

журналах с подробной расшифровкой неполадок и временем их происшествия.

10-Strike LANState обладает возможностями мониторинга работы серверов баз данных, сис-

тем управления базами данных, значений некоторых параметров производительности сетевого обо-

рудования (например, трафик на коммутаторах), а также оперативного доведения информации до 

системного администратора о достижении критических значений этих параметров. Для устранения 

неполадок программа может автоматически выполнить заданные администратором действия: переза-

грузку служб и компьютеров, запустить программу или скрипт. Кроме этого, отличительной особен-

ностью 10-Strike LANState является то, что она наглядно отображает контролируемые устройства в 

виде графической карты сети со связями и условными обозначениями (имеется веб-интерфейс). Кар-

та призвана визуализировать результаты мониторинга, и позволяет быстро определить местонахож-

дение сбойного устройства.

В новой версии 10-Strike LANState реализована возможность отслеживания изменений в спи-

ске установленного программного обеспечения на серверах и рабочих станциях локальной сети. Сис-

темный администратор будет оповещен о фактах установки пользователями новых программ и уда-

ления старых.

Порядок выполнения работы

Часть I. Построение схемы сети

1. Установите на свой компьютер программу LANState

2. Запустите программу.

3. Создание схемы сети автоматически

Начиная с версии 3.3, LANState поддерживает сканирование SNMP-устройств и может рисовать 

схему сети автоматически с созданием линий, соединяющих хосты. При этом номера портов комму-

таторов проставляются в подписях к линиям. 

Итак, как построим схему сети автоматически:

1. SNMP должен быть включен на коммутаторах. Программа должна быть разрешена в брандмауэре 

для успешной работы по протоколу SNMP.

2. Запустите Мастер Создания Карты Сети (Файл – Мастер создания карты).3. В открывшемся окне выберите пункт Сканирование диапазона IP-адресов

4. Выберите сканирование сети по диапазону IP-адресов. Укажите диапазоны ( от 192.168.100.1 до 

192.168.100.254) Устройства с SNMP должны находиться внутри указанных диапазонов.

4. Выберите методы сканирования и настройте их параметры. Не забудьте поставить галочку рядом с 

опцией "Поиск устройств с SNMP..." и укажите правильные community strings для подключения к 

коммутаторам.
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После сканирования программа должна нарисовать схему сети. Если сканирование SNMP прошло 

успешно, соединения между сетевыми устройствами будут нарисованы автоматически. Передвиньте 

мышкой устройства для лучшего восприятия схемы.

Часть II. Построение диаграмм сети

Краткие теоретические сведения

Программа построения диаграмм сети EDraw Network Diagrammer

При проектировании сетей иногда используется EDraw Network Diagrammer –

программа создания диаграмм сети с большим количеством примеров и шаблонов.

Основные диаграммы:

Топологические схемы сети

Проектирование сетей Cisco

Диаграммы кабельных сетей

Диаграммы LAN (локальная компьютерная сеть)

Диаграммы сетей WAN (глобальная сеть)Сетевая диаграмма (граф сети) - графическое отображение работ проекта сети и их взаи-

мосвязей. Отличием от блок-схемы является то, что сетевая диаграмма моделирует только логиче-

ские зависимости между элементарными работами. Она не отображает входы, процессы и выходы.

Программа имеет как сходство с программой 10 Страйк: Схема Сети, так и принципиальные 

отличия. Например, в ней можно нарисовать не только изображение сети ( рис. 1), но и изображение 

помещения, где эту сеть планируется установить ( рис. 2).
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Задание 1 

Постройте схему, изображенную на рисунке 1.

1. Задание 2 Нарисуйте схему помещения, изображенного на рисунке 2.
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В этом случае из библиотеки нужно выбрать вариант Floor Plans ( рис. 3).
Задание 3. В программе EDraw Network Diagrammer повторите схему, показанную на рис.4. Поясни-

те, что за устройства присутствуют в данной сети и как они работают.
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 Повторите рисунок, изображающий расположение компьютеров в компьютерном классе 

(рис.5).
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Контрольное задание

Используя возможности программы EDraw Network Diagrammer создайте схему помещения 

и расположения компьютерной техники в кабинете № 414 (по аналогии с рис. 5)

