Решить этот вопрос можно несколькими способами:

1. Установка роутера (маршрутизатора) – позволяет иметь доступ в Интернет каждому из компьютеров без включения в сеть второго. Поскольку Ip-адрес (идентификационный реквизит компьютера в сети) присваивается непосредственно роутеру, то у вас будет один тариф на предоставление Интернет-услуг, а Интернетом можно пользоваться сразу двумя компьютерами.

2. Wi-fi технология – беспроводное подключение к сети. Возможно при использовании специального комплекта оборудования и его настройки.

1-й этап. Настройка локальной сети

Как соединить два компьютера в сеть (Сетевой Мост)

Один из компьютеров подключается к сети Интернет, второй компьютер подключатся к первому. Главным недостатком в этом случае является то, что для выхода в сеть второго компьютера необходимо, чтобы в сети был так же и первый компьютер. А также, если у вас подключение к Интернет идет по сетевой карте, то необходима дополнительная сетевая карта для подключения второго компьютера к первому, т.к. встроенная сетевая карта уже занята (она принимает Интернет).

Чтобы соединить два компьютера между собой и к Интернету посредством Сетевого Моста, Вам понадобится:

1. Специальный кабель (витая пара) и, возможно, дополнительная сетевая карта.

Витую пару можно достать на радиорынках или в специализированных магазинах. Ее изготавливают самостоятельно, при помощи специального инструмента, который называется "обжимной" и исходя из необходимой длины самого кабеля. Распиновку можно найти в интернете. А можно пропросить обжать "витуху" прямо на радиорынке (скажите продавцу, что нужно обжать для типа соединения "по сетевым картам" или "комп-комп", есть еще "комп-свич") или купить готовый кабель (если есть), но он может оказаться коротким. Заводской сборки такого кабеля не бывает, в продаже есть только "комп-свич", вы можете его купить, но потом один его конец обрезают и обжимают.

Витая пара (twisted pair) представляет собой 8-"жильный" кабель (например UTP-5) с разьемами(коннекторами) RJ-45. Концы кабелей обжимаются спец. инструментом (специальными клещами) в коннекторы в соответствии с цветами концов. Порядок обжима сетевого кабеля таков: БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К на обоих концах для соединения с хабом. Для соединения компьютера с компьютером на одной из сторон должно быть: БЗ-З-БО-С-БС-О-БК-К, где О-оранжевый, З-зеленый, С-синий, К-коричневый, БО-белооранжевый и т. д. (особо не вникайте, а дайте на обжимку кабель знающим людям  ).


Витая пара (2-2.5$ - 3 м)
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Инструмент "обжимной"

Итак, при помощи "витой пары" соединяем компьютеры карта-в-карту (тип соединения "комп-комп")!
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Сетевая карта (3-6$)

2. После соединения 2-х компьютеров посредством кабеля, надо настроить их программно.

2.1. Ручная настройка (рекомендуется)

Необходимо, чтобы компьютеры находились в одной рабочей группе, в одном диапазоне адресов и с разными сетевыми именами. Настройка этих параметров показана на графической схеме:
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При этом также желательно задать IP-адреса и маску подсети вручную (маска подсети образуется автоматически при заданном IP-адресе). IP-адреса можно выбирать в диапазоне 192.168.0.ххх. При этом на всех компьютерах локальной сети IP-адрес должен начинаться обязательно с "192.168.0.ххх", а последние три цифры (ххх) должны быть различными (иначе будет конфликт, поскольку это равносильно тому, что два разных дома имеют один и тот же адрес), и быть в диапазоне 0 – 255. Настройка IP-адреса показана на графической схеме:
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2.2. Настройка с помощью мастера

Для этого зайдите в «Панель управления» –> «Мастер настройки сети», и следуйте указаниям мастера.

Можно также совместить ручную настройку сети и настройку при помощи мастера, например, после настройки сети с помощью мастера указать IP-адрес.

После всего этого можно дать в доступ (расшарить) какие-то папки в cвойствах папки, во вкладке "Доступ". Расшареные папки можно увидеть, зайдя на «Мой компьютер» и в «Списке типичных задач» выбрать «Сетевое окружение». Или через Total Commander зайти на «Сеть и плагины» (крайняя справа кнопка дисков) -> «Вся сеть» -> «Microsoft Windows Network».

3. Настройка принтера.

3.1. Предоставление общего доступа к принтеру по локальной сети
Для этого заходим в Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы. Находим подключенный к данному ПК принтер, нажимаем по нему правой мышкой и в контекстном меню выбираем "Общий доступ...". После этого данный принтер автоматически определиться на других ПК, подключенных к этой локальной сети.

3.2. Использование принтера, который находится в общем доступе, в локальной сети
На других ПК заходим в Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы. Нажимаем на «Установка принтера», после чего следуем указаниям мастера установки принтера.
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I. Выбираем «Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру»
Переходим к следующему этапу.

II. Ставим выбор на «Обзор принтеров»
Делаем обзор принтеров в локальной сети.
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III. Если планируется частое или постоянное использование данного принтера выставляем в пункте «Использовать этот принтер по умолчанию?» - «Да».

Этим заканчивается настройка.

СОЕДИНЯЕМ 3 ПК ЧЕРЕЗ СЕТЕВЫЕ КАРТЫ ПО ТИПУ СЕТЕВОЙ МОСТ

Не обязательно иметь роутер или свич, чтобы соединить 3 ПК, достаточно докупить еще одну сетевую карту.
Этот вариант дешевле чем свич, т.к. свич в 3 раза дороже сетевой карты. Чтобы соединть 3 компьютера, нужно выбрать один из них и сделать его ведущим, два других ведомые. На ведущий компьютер нужно поставить 2 сетевые карты. Затем соединить с 2-мя другими витой парой и создать Сетевой Мост. Затем расшарить интернет и локальные папки, при этом ведомый компьютер должен быть постоянно включен и подключен к Интернету.

СОЕДИНЯЕМ 3 КОМПЬЮТЕРА И БОЛЕЕ (ДО 20 ПК) ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ ХАБ  (СВИЧ  ИЛИ СЕТЕВОЙ КОНЦЕНТРАТОР)

Как подключить 3 компьютера и более между собой и к сети Интернет, при условии что нужно распределять каждому одинаковую скорость?
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Самое простое решение – это купить свич (Hab), на 5 или более портов, N кабелей (с учетом расстояния каждого от предположительного места положения свича к каждому компьютеру) с обжимкой комп-свич (уже об этом выше говорилось), где N – количество компьютеров. После приобретения необходимого, нужно соединить компьютеры со свичем. После этого, настраиваем компьютеры также, как с подключением между двумя компьютерами.

СОЕДИНЯЕМ 3 КОМПЬЮТЕРА И БОЛЕЕ (ДО 6 ПК) ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЙ ХАБ (HUB)

Создаем локалку при помощи внутреннего 5 портового 100 Мбитного хаба

Этот вариант отлично подойдет для организации сети для дома и небольшого офиса (до 6 компьютеров), используя концентратор (или, как еще говорят, хаб), например, Genius GF4050C. Преимущество данного PCI концентратора состоит в том, что он ставится внутрь компьютера как обычная плата расширения. И за совсем небольшие деньги ($45) вы получите 100 Мегабитную скоростную сеть в своем офисе. Но следует учесть, что при выключении сервера (ПК, где установлен хаб) сеть работать не будет. Однако, концентратор не требует лишней розетки питания и не занимает на столе место.
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Внутренний хаб

СОЕДИНЯЕМ 5-20 И БОЛЕЕ ПК ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПК-СЕРВЕР

Создаем сеть с центральным компьютером-сервером, который служит в качестве свича.
Этот вариант предназначен для больших офисов и корпоративных организаций. Можно соединить между собой более 20 ПК. В качестве концентратора служит Центральный компьютер-сервер с установленной на нем какой-либо сервеной ОС, например, FreeBSD + свич.

После превышения количества компьютеров в локалке больше 20-ти, нужно отказаться от свича (хаба) и ставить центральный сервер, т.к. при таком количестве ПК, передача данных будет приводить к торможению компьютера. Это происходит из-за лишней нагрузки на процессор при передаче/приеме данных, поскольку приходится много обрабатывать, например, когда скачивается фильм (ресурсы уходят на создания пакетов у того, где считывают данные, и разбор пакетов, где происходит прием данных). Все это приводит к торможению производительности обеих компьютеров: у того, кто считывает и больше всего у того, где считывают данные. Если стоит ценр. сервер, то этим делом занимается он, а не компьютеры-клиенты. Именно поэтому и ставят центральный сервер. Свич берет на себя некоторую часть обработки, но этого недостаточно при большом количестве подкюченных к сети ПК.

Но лучше, конечно, использовать сервак и при меньшем количестве компов, при этом торможения не будет, но в этом случае, нужно дополнительно потратиться на сервак, т.е. на еще один ПК. К тому же сервер должен кто-то обслуживать, для этого и существует такая должность, как "Системный администратор". В общем, если нет денег на дополнительный компьютер, можно до 20 компьютеров пускать через свич.

СОЕДИНЯЕМ 3 ПК И БОЛЕЕ ЧЕРЕЗ КОМБАЙНЫ (ADSL+WIFI+SWITCH/HUB+ROUTER 4-PORT)

Этот вариант отлично подходит для тех, у кого Интернет по выделенной линии (цифр. тел. линия) с использованием ADSL-модема.

Для этого покупаете так называемый "комбайн" (ADSL+WiFi+Router+Switch) и с его помощью создаете локальную сеть для ПК через комбайн, а для ноутбуков через WiFi соединение. Можно соединять по WiFi и обычные ПК, если купить и подключить к ним внутреннюю PCI WiFi карту.
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ADSL-Wifi
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Wifi-ADSL

 

НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.

Часто Интернет на ведомых ПК можно быстро настроить, если прописать в шлюз IP-адрес ведущего ПК (который подсоединен к Интернету напрямую).
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Основной шлюз


Если же локалка с использованием центрального сервера, то в таком случае, каждый ПК имеет свой IP-адрес и в настройках браузера нужно указать прокси-сервер для выхода через него в Интернет.
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Настройка прокси-сервера в IE

Яндекс.Директ
