1.Сетевыми стандартами являются 
a)SMMTP,  IEEE 803.16
b) X256, POP3
c) H.245, 10Base-F, IEEE 802.3

d) NetBios

2. Аналоговый сигнал характеризуется 
a)шагом дискретизации
b)скачкообразным пропаданием при превышении определенного уровня шума
c) бесконечной точностью передачи оригинала
d) конечной точностью передачи оригинала
3. Цифровой сигнал характеризуется 
a) непрерывностью
b)скачкообразным пропаданием при превышении определенного уровня шума
c) бесконечной точностью передачи оригинала
d) большей, по сравнению с аналоговым скоростью передачи 
4. При цифровом способе передачи данных могут использоваться  
a) только модуляция
b) только кодирование  
c) только импульсное кодирование и модуляция   
d) кодирование и модуляция
5. Что является способом кодирования символов 
a) EBCDIC, ASCII
b) IP,TCP  

c) NRZ  
d)  модуляция
6. Широкополосный способ
a) характеризуется более широкой полосой пропускания, чем узкополосный 
b) предполагает импульсное кодирование  

c) NRZ  
d) предполагает мультиплексирование
7. Какой вид мультиплексирования используется при цифровой передаче (импульсном или потенциальном кодировании)? 
a) только кодовое
b) TDM  

c) FDM
d) CDMA
8. Какой вид мультиплексирования используется в Ethernet?
a) только кодовое
b) TDM  

c) FDM
d) CDMA
9. Какой вид мультиплексирования используется в ATM?
a) только кодовое
b) TDM  

c) FDM
d) CDMA
10. Мультиплексирование FDM используется в
a) FDDI
b) Frame relay 

c) В оптоволоконных сетях в виде WDM
d) X.25
11. Мультиплексирование  может быть вида
a) CDMA
b) только FDM, TDM 

c) FDDI
d) X.25
12. DTE и DCE 
a) протоколы
b) технологии сетей 

c) не связанные устройства
d) связанные аппаратные устройства

13. В неограниченной среде используется  
a) модуляция
b) потенциальное кодирование
c) импульсное кодирование
d) WDMA
14. Асинхронная передача характеризуется
a) непрерывной передачей данных
b) наличием предварительной синхронизации
c) наличием синхросигнала
d) скремблированием
15. Синхронная передача характеризуется
a) непрерывной передачей данных
b) наличием предварительной синхронизации
c) наличием синхросигнала
d) скремблированием
16. Методы доступа в канал бывают
a) маркерными и случайными
b) синхронизированными
c) модулированными
d) импульсными
17. Ethernet использует метод доступа
a) маркерными 
b)детерминированный
c)случайный соревновательный
d)FDM
18. FDDI использует метод доступа
a) маркерными 
b)детерминированный
c)случайный соревновательный
d)FDM
19. При постоянном трафике используется
a) коммутация пакетов
b)коммутация каналов
c)коммутация дейтаграм
d)коммутация виртуальных каналов
20. При сетевом трафике используется
a) коммутация пакетов
b)коммутация каналов
c) только коммутация дейтаграм
d)только коммутация виртуальных каналов

1. Часть первичной сети, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи и сетевых трактов разных внутризоновых первичных сетей на всей территории страны называется:
Сеть первичная магистральная;
Сеть первичная внутризоновая;
Сеть первичная местная;
Сеть связи общего пользования;
2. Сеть связи, обеспечивающая предоставление неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению, персонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений – это :
Мультисервисная сеть;
Мультипротокольная сеть;
Сеть связи нового поколения;
Сеть связи глобальная;
3.  Организация, которая утвердила множество стандартов на сети доступа::
Международный Союз Электросвязи, МСЭ (International Telecommunications Union, ITU);
Институт инженеров электротехники и электроники IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers);
Американский Национальный Институт Стандартов (American National Standard Institute, ANSI;
Международная организация по стандартизации, ИСО, (International Standard Organization, ISO);
4. Пакет Ethernet с меткой пользователя V-LAN (C-Tag) описывается стандартом:
IEEE 802.1;
IEEE 802.1Q;
IEEE 802.1ad;
802.11ah;
5. Передача кадров в широковещательном режиме называется:
Unicast;
Multicast;
Broadcast;
Provider Bridge;
6. «мост между магистралями провайдеров» можно организовать на основе передачи пакетов Ethernet стандарта:
IEEE 802.1;
IEEE 802.1Q;
IEEE 802.1ad;
802.11ah;
7. Уровень модели АТМ на котором определяются уровни адаптации::
Уровень среды передачи;
Уровень АТМ;
Уровень адаптации АТМ;
Пользовательский уровень;
8. Сколько байт содержит поле данных ячейки:
53 байта;
48 байт;
5 байт;
64 байта;
9.  Ячейки, переносящие сигнальные сообщения между элементами сети для установления, поддержки или разъединения соединения в сети называются:
Ячейки без присвоения;
Ячейки без присвоения;
Ячейки сигнализации;
Ячейки управления и обслуживания;
10. Класс сетевого уровня в MPLS сетях обозначается:
FEC;
MPLS;
LSR;
LDP;
11.  Маршрутизатор, коммутирующий по меткам обозначается:
FEC;
MPLS;
LSR;
LDP;
12.  Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс FEC, это:
заголовок;
метка;
сегмент;
стек;
13. В структуру какой беспроводной технологии входят обслуживающий&#774; шлюз и шлюз пакетнои&#774; сети:
WiMAX ;
GSM;
Wi-Fi;
LTE;
14. Какой параметр не контролируется в сервисном потоке в технологии WiMAX :
время задержки символов;
джиттер;
гарантированная пропускная способности;
количество абонентов;
15.  Какая беспроводная технология стандартизирована для расстояний до 300 метров :
WiMAX ;
GSM;
Wi-Fi;
LTE;
16. Какая технология позволяет мультиплексировать не более 16 спектральных каналов:
WDM;
CWDM;
DWDM;
HDWDM;
17. Какого элемента сети не реализуют в технологии WDM :
оптические усилители;
компенсаторы дисперсии;
регенераторы;
коммутаторы;
18.  Какую функцию не выполняет 3R-регенератор:
усиление сигнала;
восстановление формы сигналов;
мультиплексирование канальных сигналов;
ресинхронизация;
